**Checklist identification IAA (normes minimales)**

Critères importants (non exhaustifs) pour aider à l’identification des sites IAA.

**Chambre à coucher**

|  |  |
| --- | --- |
| Minimum 4m²/bénéficiaire par chambre |  |
| Maximum 1 famille/chambre |  |
| Maximum 6 personnes isolées/chambre |  |
| Ventilation et éclairage naturels (au moins 1fenêtre qui s'ouvre à l'air libre) |  |

**Sanitaire**

|  |  |
| --- | --- |
| Maximum 8 bénéficiaires/douche à fermeture individuelle |  |
| Salles de douche séparées pour hommes et femmes. |  |
| Maximum 8 résidents/sanitaire |  |
| Sanitaires séparés pour les hommes et les femmes |  |
| Maximum 10 bénéficiaires/lavabo |  |
| Lavabos dans des zones séparées pour les hommes et les femmes |  |

**Réfectoires/cuisines pour résidents**

|  |  |
| --- | --- |
| Le réfectoire est assez grand pour un minimum de 1 place à table/2,5 bénéficiaires. |  |
| Cuisine pour les résidents avec un minimum de 1/3 bénéficiaires.  |  |
| Cuisine pour les résidents suffisamment grande pour au moins 1 place à table/2,5 bénéficiaires |  |
| Il y a au moins 2 accès/sorties. |  |

**Espaces de détente**

|  |  |
| --- | --- |
| La surface totale de l'espace de détente intérieur est au minimum de 0,8 m²/bénéficiaire (hors salle à manger). |  |

**Lavage du linge**

|  |  |
| --- | --- |
| Raccordement à l’eau, l’électricité, aux égouts, etc. suffisants pour le lavage des vêtements de tous les bénéficiaires au moins une fois/semaine. |  |

**Présence de studios/appartements dans un centre**

|  |  |
| --- | --- |
| La cuisine/salle à manger/salle de détente (ou la mezzanine dans cette pièce) ne servent pas de chambre à coucher pour les enfants, ni pour les adultes qui ne sont pas de la famille et qui doivent partager l'appartement.Studios (tous dans une seule pièce, pas de chambre à coucher) seulement pour célibataires / couples ou autres membres adultes de la famille. |  |

**Infrastructure pour le personnel**

|  |  |
| --- | --- |
| Espaces de bureaux suffisants | A respecter les normes de la Régie des bâtiments :- bureaux classiques 13,5m2; - poste de travail: NWOW 10,5m2; Si ces normes sont pas respecté : combien de m² est prévu par poste de travail |
| Les accès de téléphonie et Internet sont à la disposition du personnel dès l'ouverture. |  |

**L’Economat**

|  |  |
| --- | --- |
| Il y a suffisamment d'espace pour le stockage des marchandises (3 m³ bruts par habitant avec une hauteur de stockage maximale de 1,8 m).Backdesk économat. |  |
| Il y a suffisamment d'espace pour la distribution des marchandises. Frontdesk économat |  |

**Service technique**

|  |  |
| --- | --- |
| Il y a suffisamment d'espace pour le service technique |  |

**Gestion des déchets**

|  |  |
| --- | --- |
| Il y a suffisamment d'espace séparé du/des bâtiment(s) pour le traitement des déchets. |  |